**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie 1**

I. Zakup kompletu nowych siedzisk pasażerskich na EN57-838 w skład którego wchodzi:

- 14 szt. ław 2—osobowych lewych, bez podłokietników,

- 13 szt. ław 2-osobowych prawych, bez podłokietników,

- 27 szt. ław 4-osobowych, bez podłokietników,

- 5 szt. siedzisk 1-osobowych uchylnych.

II. Siedzenia dla pasażera:

1. Układ siedzeń naprzeciwległy – ławowy,

2. siedzenia pasażerskie – nowe, z wysokim oparciem, ergonomiczne, zagłówki ze skóry ekologicznej SL72644 BLUE 045,

3. mocowanie siedzeń w układzie: ściana – podłoga (noga), z analogicznym rozmieszczeniem do obecnych punktów montażowych,

4. pod siedzeniami należy zastosować warstwę termoizolacyjną oraz przystosować do montażu nagrzewnic w miejscach przewidzianych,

5. siedzenia powinny spełniać wymagania normy PN/EN 45545-2 oraz być zgodne z kartą UIC 566, UIC 567,

6. siedzenia szczytowe (przy ścianach szczytowych i pomostach) winny być wyposażone w maskownicę tylną,

7. siedzenia winny być pokryte tkaniną w kolorystyce i wzorze wskazanym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru siedzeń pod względem parametrów ergonomicznych, funkcjonalnych i kolorystyczno-wzorniczych,

8. siedzenia uchylne w kolorystyce zgodnej z ławami stałymi,

9. wymiary ławy dwuosobowej w zabudowie naprzeciwległej:

a. szerokość od ściany bocznej 1000 mm, tak aby zapewnić szerokość przejścia korytarzowego pomiędzy rzędami siedzeń około 650 mm,

b. szerokość jednego modułu dla jednego pasażera: siedzisko i oparcie minimum 450 mm,

c. głębokość siedziska minimum 430 mm,

d. wysokość siedziska ławy od podłogi 430 – 450 mm,

e. ława czteroosobowa (ustawienie plecami do siebie) musi być wyposażona od strony przejścia w jeden uchwyt na wysokości zagłówka dla pasażer,

f. wymiary ławy czteroosobowej w zabudowie plecy-plecy: szerokość od ściany bocznej 1000 mm, głębokość maksymalnie 1120 mm.