**OPZ ZADANIE 3 – Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno – ruchowej producenta podzespołu zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza IPS typ 102ZW 01-1 i 102ZW 01-2 – łącznie 6 szt.**

Termin gwarancji: 12 miesięcy.

Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza

typ 102ZW01-1 i 102ZW01-2:

- sprawdzenie stanu elementów mocujących agregat sprężarkowy;

- sprawdzenie stanu połączenia zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza z pojazdem;

- sprawdzenie stanu przyłączy elektrycznych;

- skontrolowanie zaworu bezpieczeństwa;

- oczyszczenie chłodnicy;

- spuszczenie wody z odwadniacza;

- wymiana wkładów filtrujących wszystkich filtrów sprężonego powietrza;

- wymiana filtra oleju w agregacie;

- wymiana wkładu filtra powietrza sprężarki;

- sprawdzenie stanu osuszacza membranowego;

- skontrolowanie szczelinomierzem stopnia zużycia łącznika sprzęgła elastycznego, w razie konieczności wymiana wkładki;

- pomiar czasu napełnienia zbiorników głównych pojazdu;

- wymiana oleju w sprężarce;

- wymiana wkładu separatora oleju;

- sprawdzenie połączeń śrubowych oraz szczelności połączeń przewodów olejowych i przewodów sprężonego powietrza.