**OPZ ZADANIE 4 – Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno – ruchowej producenta podzespołu sprężarek Airpol SK11 – 16 szt.**

Termin gwarancji: 12 miesięcy.

Zakres czynności podstawowych wykonywanych podczas przeglądu P4 sprężarki SK11:

- wymiana wkładu filtra powietrza;

- wymiana filtra oleju;

- wymiana separatora;

- wymiana oleju śrubowego;

- wymiana wkładu termostatu 71°C

- wymiana uszczelek Oring;

- wymiana wkładki sprzęgła;

- wymiana łożysk silnika;

- wymiana wkładu filtra powietrza 120P;

- wymiana filtra powietrza 120S;

- zestaw naprawczy zaworu ssawnego;

- wymiana wkładu osuszacza (WABCO);

- zestaw naprawczy zaworu minimalnego ciśnienia.